|  |  |
| --- | --- |
| **MANTOLU BALON ISITICI (MANYETİK KARIŞTIRICILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ**  |   |
| Cihaz ithal malı olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır. |   |   |
| Sıcaklık ve karıştırma hızı iki ayrı düğme ile kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |
| Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 25 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır. |   |   |   |
| Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |
| Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 150 W'lık güç ile çalışmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Cihazın ağırlığı 2,5 kg olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Cihazın ölçüleri φ200 x 160 mm olmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır. |   |   |
| Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır. |   |   |   |   |
| Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır. |   |   |
| Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MANTOLU BALON ISITICI (MANYETİK KARIŞTIRICILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ**  |   |
| Cihaz ithal malı olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır. |   |   |
| Sıcaklık ve karıştırma hızı iki ayrı düğme ile kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |
| Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 500 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır. |   |   |   |
| Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |
| Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 250 W'lık güç ile çalışmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Cihazın ağırlığı 2,5 kg olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Cihazın ölçüleri φ200 x 160 mm olmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır. |   |   |
| Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır. |   |   |   |   |
| Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır. |   |   |
| Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir. |

|  |
| --- |
| **MANTOLU BALON ISITICI (MANYETİK KARIŞTIRICILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ**  |
| Cihaz ithal malı olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır. |   |   |
| Sıcaklık ve karıştırma hızı iki ayrı düğme ile kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |
| Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda yapabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 1000 ml'lik balonlar ile çalışmaya uygun olacaktır. |   |   |   |
| Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-1400 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |
| Cihaz 450 °C'ye kadar kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 350 W'lık güç ile çalışmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Cihazın ağırlığı 4 kg olmalıdır. |   |   |   |   |   |   |
| Cihazın ölçüleri φ260 x 200 mm olmalıdır. |   |   |   |   |   |
| Üniform sıcaklık dağılımı sağlamalı, hızlı ve güvenli ısıtma sunmalıdır. |   |   |
| Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır. |   |   |   |   |
| Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir. |   |   |   |
| Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır. |   |   |
| Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir. |